|  |
| --- |
| 审批意见： 衡环松评[2024]06号  一、衡阳比亚迪实业有限公司拟投资500万元在衡阳市松木经济开发区友谊路现有厂区5号厂房内建设小灯线及表面处理生产建设项目，项目建成后可年产80万车付汽车小灯。项目不使用高挥发分涂料。我局原则同意《衡阳比亚迪实业有限公司小灯线及表面处理生产建设项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。  二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作：  1、严格落实大气污染防治措施。注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放；设置全自动密闭喷涂生产线，擦拭废气和喷涂废气（包含调漆废气、流平废气、烘干废气、喷枪清洗废气）经负压收集后通过“水帘+干式过滤（四级）+三塔式蓄热式氧化（RTO）”处理后通过15m高排气筒达标排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧后通过15米高排气筒达标排放；涂胶固化废气、分板废气、焊接废气经“滤筒除尘+活性炭”吸附装置处理后通过 15m高排气筒达标排放；清洗有机废气和危废间有机废气依托危废暂存间废气处理设施处理后通过15m高排气筒达标排放。静电除尘工序产生的颗粒物经过滤器过滤处理后排放，镭雕废气经配套过滤棉过滤处理后排放。  2、严格落实水污染防治措施。喷漆废水经循环沉淀水池处理后循环使用不外排，无法循环使用时则定期交有资质的单位处置，严防管理不当造成二次污染。生活污水依托现有隔油池（食堂废水先隔油）、化粪池预处理后进入松木（生活）污水处理厂进一步处理。  3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并合理布局，采用减振、消声、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。  4、严格落实固体废物污染防治措施。设置危废暂存池用于暂存喷漆废水，其设计、建设、运营管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBA18597-2023）相关要求。废漆渣、废油漆桶、废助焊剂、不合格产品、喷漆废液、废活性炭、废抹布及手套、废滤芯、清洗废液、废钢网、废油等危险废物在厂区暂存后定期委托有资质单位安全处置。废包装材料、废边角料、锡渣外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。  5、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员。加强环保设施在日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，建立环保设施安全台账和管理制度，并加强管理和巡查，杜绝发生环保设施安全事故。强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，及时修订环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。  三、本项目主要污染物总量控制：化学需氧量≤1.40t/a，氨氮≤0.23t/a，二氧化硫≤0.36t/a，氮氧化物≤1.69t/a。  四、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。项目竣工并具备生产（运行）条件后，你单位须按《排污许可管理条例》及相关技术规范的要求，办理排污许可手续后，方可投入运行。  衡阳市生态环境局  2024年8月19日 |